# Vault 7: Projects

This publication series is about specific projects related to the Vault 7 main publication.

### Dark Matter

# FDOS v1.0 FINAL - B57 udiag

- 1
- 2
…
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
…
- 192
- 193

Broadcom NetXtreme Ethernet Adapter • Diagnostic User’s Guide
page 125
Broadcom Confidential and Proprietary
7. Tx VLAN Tag : 0000
8. Tx Ring Number : 0
9. Tx Generate CRC { Enable(1), Disable(0) } : Enable
10. Capture Rx Pacpket { Enable(1), Disable(0) } : Enable
11. Rx Mask
0. Exit
Enter your choice (option=paramter) ->
10.86 tprot
Command: tprot
Description: Blast with TPROT Packets. This command is same as command 'blast -trm'
Syntax: tprot
Options:
-d<DEC> Interpacket gap in microseconds (def=10)
10.87 qstat
Command: qstat
Description: Get a quick NIC statistic. [qstat string] used to select specific statistic.
Syntax: qstat [qstat string]
Options:
-c Clear statistic
-l List all qstat string
10.88 drvrcfg
Command: drvrcfg
Description: configure driver parameters
Syntax: drvrcfg
Options:
-a<DEC> Turn on/off autolink capability (def=0)
-q<DEC> Configure Rx ring size (def=0)
-r<DEC> Turn on/off rxflow capability (def=0)

- 1
- 2
…
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
…
- 192
- 193